附件2

负面清单

一、淘汰类

1.不达标的单机容量30万千瓦级及以下的常规燃煤火电机组（综合利用机组除外）、以发电为主的燃油锅炉及发电机组（先立后改，根据发布的年度淘汰计划有序淘汰）中的特种设备锅炉。

2.固定炉排燃煤锅炉。

3.每小时 2 蒸吨及以下生物质锅炉。

4.每小时 35 蒸吨及以下的燃煤锅炉。

二、限制类

1.大电网覆盖范围内，设计供电煤耗高于285克标准煤/千瓦时的常规烟煤湿冷发电机组，设计供电煤耗高于300克标准煤/千瓦时的常规烟煤空冷发电机组（不含燃用无烟煤、褐煤等特殊煤型的机组）中的特种设备锅炉。

2.达不到超低排放要求的煤电机组（采用特殊炉型的机组除外）和燃煤锅炉。

3.每小时 35 蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉。